**RX为接收的数据量，TX为发送的数据量。packets以数据包的数量为单位，bytes以字节为单位**

RX packets 16470 bytes 7303941 (6.9 MiB) 网卡接收数据

TX packets 11182 bytes 54137752 (51.6 MiB) 网卡发送数据

awk '/invalid user/{ip[$13]++};END{for(i in ip){if(ip[i]>=3){print i}}}'

/var/log/secure // 通过ssh登陆我的服务器用户名失败大于等于3次的用户ip

awk '/Failed/' /var/log/secure | awk '!/root/{print $13}'

//查找非root失败登陆的ip地址

a=1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY

b=’’

m=$(

for i in {1..8};

do

z=`echo $a | cut -b $[RANDOM%${#a}+1]`

b=${b}$z

done

echo $b)

//做一个8位包含数字大小写字母的随即密码赋值给变量m